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SPECIFICATIONS - SECTION 10 22 26 SYSTÈME DE SUPPORT POUR CLOISONS MOBILES

Partie 1 – Général

1.1 Description

A. Généralités:
1. Fournir et installer les systèmes de support pour cloisons mobiles. Fournir la main d'œuvre, les matériaux, l'outillage, l'équipement et les services nécessaires conformément aux exigences des documents contractuels.

1.2 Travaux connexes par autres

A. La préparation des ouvertures doit être effectuée par l’entrepreneur général.  Toute condition des lieux non conforme aux dessins d’atelier approuvés doit être signalée à l’architecte.

[bookmark: _GoBack1]B. L’ensemble des structures de soutien, caissons de rail, isolant périphérique et barrières acoustiques destinés à répondre aux exigences en matière d’assurance de la qualité.

C. Peinture ou finition de tous les matériaux adjacents à la tête et aux jambages du système de suspension.

1.3 Dessins

A. Soumettre un jeu complet de dessins d’atelier montrant les détails de construction et d’installation avant le début des travaux de fabrication.  Les dessins doivent être soumis dans les 60 jours suivant la réception du contrat dûment signé.

1.4 Assurance de la qualité

A. L'installation sera effectuée par un installateur certifié par le manufacturier.

B. La préparation des ouvertures sera conforme à la norme ASTM E557.

1.5 Livraison, entreposage et manipulation

A. Il incombe à l’entrepreneur général de veiller à ce que les systèmes de support soient convenablement entreposés avant leur installation et à ce qu’ils soient protégés en permanence pendant et après leur installation.

1.6 Garantie

A. Les systèmes de support seront couverts pour une période de deux ans.  Cette garantie s'applique aux défauts de matériaux et de main d'œuvre, excluant l'usage abusif.

Partie 2 – Produits

2.1 Manufacturiers

A. Manufacturiers: Sujet à la conformité du requis, fournir les produits des manufacturiers suivants:
1. Moderco Inc.

2.2 Produits

A. Système de support Atlas.

B. Type de section horizontale (une sélection):
	1. Poutre d’acier en une section.
2. Poutre d’acier en trois sections. (Optionnelle)

2.3 Matériaux

A. Composants:
1. Composants structuraux d’aluminium et d’acier fabriqués en usine. Le système de support Moderco n’est exclusivement lié à la structure du bâtiment que pour le support latéral. La charge du système de support et de la cloison est supportée par les colonnes tubulaires.  
2. Colonnes tubulaires et section de poutre d’acier. La structure mécaniquement assemblée comporte des tubes d’aluminium et des sections de poutre d’acier avec percements pour attache du rail. 
3. Tubes de colonne. Les colonnes tubulaires sont en aluminium de 67mm x 100mm (2 5/8” x 4”). Les colonnes tubulaires sont attachées à la poutre d’acier à l’aide de supports et boulons en acier. Les colonnes sont ancrées au plancher à l’aide de plaques de base cachées.  
4. Les renforts de soutien pourvoient la stabilité opérationnelle au système de support de Moderco et doivent être installés à chaque colonne ainsi qu’à chacune des sections de poutre d’acier. Les renforts du système de support sont fournis par autres selon les spécifications du manufacturier.

B. Système de support Atlas fabriqué par Moderco:
1. La poutre d’acier est fournie en une seule pièce couvrant la portée entière du support. 
2. La poutre d’acier est fournie en sections fabriquées sur mesure assemblées sur le chantier afin de rencontrer les conditions du site. Le poids de chacune des composantes du système ne doit pas dépasser 140 kg (300 Lbs). (Optionnelle)

C. Plaques de base:
1. Les plaques de base cachées de chacune des colonnes doivent limiter la charge au plancher à 400 psi maximum.
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3.1 Installation

A. L'installation du système de support sera effectuée par un installateur formé et certifié par le manufacturier en stricte conformité avec les dessins d'atelier approuvés et les instructions d'installation.

B. Assembler et installer sur le site le système de support Moderco fabriqué sur mesure en respectant les conditions du chantier. Ajuster les colonnes d’aluminium et la poutre d’acier afin de rencontrer les exigences spécifiques au projet.

3.2 Nettoyage

A. Une fois l’installation complétée, nettoyer les surfaces du système de support afin d’éliminer la poussière, la saleté ainsi que toutes autres matières étrangères selon les instructions du manufacturier.

B. Les emballages et autres débris d’installation devront être retirés du site d’installation.


3.3 Vérification

A. L’installateur doit procéder à une vérification du plancher, du système de support et de l’ouverture pour valider la conformité aux exigences relatives aux tolérances d'installation et autres conditions affectant les performances des cloisons mobiles. Ne procéder à l'installation des cloisons mobiles qu'après correction des conditions non conformes.
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